**ｉ.MX6 核心板**

兼容单核、双核、四核ARM Cortex A9，支持汽车级

集成CPU、4xDDR3、Flash、电源管理

支持同时1~4路显示输出，每路可显示不同内容

单电源供电，可用锂电池供电

BGA624引脚，保留CPU的全部IO，接口齐全，支持绝大多数应用场景

高度集成，芯片内涵PHY（除以太网），系统成本较低

面积小 68x52mm, 可用于移动设备

**关注微信官网**

****